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重庆市水利局
关于涪江安居电厂船闸扩能升级改造工程
洪水影响评价准予行政许可的决定

重庆航运建设发展（集团）有限公司：
你司关于涪江安居电厂船闸扩能升级改造工程洪水影响评价的行政许可申请收悉（项目编码：2210—500117—04—01—954465），我局组织专家对《涪江安居电厂船闸扩能升级改造工程洪水影响评价报告》（以下简称《报告》）进行了审查。根据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项的规定和专家评审意见，现就该工程洪水影响评价作出准予行政许可的决定。
一、工程涉及合川区、铜梁区，同意工程河段防洪评价标准为10年一遇，上、下闸首设计洪水标准50年一遇，其他涉河工程设计洪水标准10年一遇。
二、原则同意工程对河道行洪、河势稳定、现有水利工程、第三人合法水事权益影响较小，对水利规划实施、防汛抢险、国家基本水文站基本无影响的结论。
据《报告》，工程按照Ⅲ级船闸建设，设计代表船型为1000吨级货船、兼顾船型为2000吨级货船，闸室有效尺度为190×23×4.2m（闸室长度×闸室宽度×门槛水深）。其涉河建筑物为船闸上下游口门区、上下游隔流建筑物、上下游导航墙、上下游待闸锚地、疏浚工程和鱼道工程。
三、基本同意对第三方合法水事权益的影响分析及结论。
四、有关要求
（一）项目法人应妥善处理好第三方合法水事权益，落实权属单位及管理部门要求。
（二）工程开工前，项目法人要将施工方案报送当地水行政主管部门，由当地水行政主管部门对施工期进行管理。工程施工需服从防汛指挥部门的统一指挥。项目法人要高度重视河道保护工作，严禁向河道内倾倒弃土弃渣，施工完工后应及时拆除施工设施，清除弃渣等阻碍物，确保行洪安全。
（三）工程开工后，项目法人要及时将施工放样资料报送市河道事务中心，市河道事务中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行核查。
（四）工程竣工后，项目法人应报告市河道事务中心，市河道事务中心将对工程控制坐标在内的涉河事项进行全面复核；市水利局根据复核报告，参加工程项目的综合验收。工程经验收合格后方可启用。
（五）若工程自本行政许可决定签发之日起3年内未开工建设，本行政许可决定自行失效；需要延续本行政许可有效期限的，应当在有效期届满三十日前向市水利局提出申请。工程建设过程中涉河建设方案有较大变更的，应按规定重新办理许可手续。
（六）项目法人应严格按照批复的内容和要求实施。

附件：涪江安居电厂船闸扩能升级改造工程洪水影响评价报告专家评审意见



重庆市水利局
2026年7月18日
（此件公开发布）
（联系人：张翔宇；联系电话：023—88707092）


附件
涪江安居电厂船闸扩能升级改造工程
洪水影响评价报告专家评审意见

2026年4月20日，市水利局组织召开了《涪江安居电厂船闸扩能升级改造工程洪水影响评价报告（送审稿）》专家评审会，合川区水利局、铜梁区水利局，重庆航运建设发展（集团）有限公司（以下简称项目法人），浙江数智交院科技股份有限公司（主体设计单位），重庆皇泰工程勘测规划设计有限公司（以下简称报告编制单位）的代表及评审专家参加了会议。会议成立了专家组，专家会前详细审阅了报告，会上听取了项目法人关于项目情况的介绍及报告编制单位关于报告主要内容的介绍，评定等级为合格，并提出了修改意见。会后报告编制单位根据专家意见进行了修改补充，提交了《涪江安居电厂船闸扩能升级改造工程洪水影响评价报告（报批稿）》（以下简称《报告》）。经专家组复核，形成评审意见如下：
一、评价依据
《报告》采用的法律、法规和规程、规范基本合理。
二、评价范围和评价标准
《报告》确定的评价范围和评价标准、涉河工程防洪标准基本合适。
工程涉及合川区、铜梁区，评价范围为渭沱坝址至安居枢纽坝址以上7.22km的涪江河段。工程河段采用10年一遇防洪评价标准。上、下闸首设计洪水标准50年一遇，其他涉河工程设计洪水标准10年一遇。
[bookmark: OLE_LINK7]三、涉河建设方案
《报告》涉河建设方案介绍基本清楚。
涪江安居电厂船闸扩能升级改造工程按照Ⅲ级船闸建设，设计代表船型为1000吨级货船、兼顾船型为2000吨级货船，闸室有效尺度为190×23×4.2m（闸室长度×闸室宽度×门槛水深）。其涉河建筑物为船闸上下游口门区、上下游隔流建筑物、上下游导航墙、上下游待闸锚地、疏浚工程和鱼道工程。
（一）上下游口门区：上游口门区在河道管理范围内长度11.2~21.4m（顺航道），宽度93.8m，底高程210.30m（1956黄海高程系统，下同），涉河面积1385m2；下游口门区在河道管理范围内长度47.6~93.2m（顺航道），宽度198.2m，底高程202.20m，涉河面积14935m2。
（二）上下游隔流建筑物：上游隔流建筑物采用隔流墙+浮箱方案；新建隔流墙71.9m，墙顶高程216.50m；沿隔流墙头向上游侧布置180.0m长浮堤，单个浮箱长26.0m，吃水深度3.0m。下游隔流建筑物为透空潜坝，长47.0m，宽0.3m，透空总面积84.72m2，坝顶高程209.20m。
（三）上下游导航墙：上游导航墙右侧起点长20.3m位于河道管理范围内，墙顶高程219.00m，引航道底高程210.30m；墙身前沿间隔5.0m设置1道钢护舷，顶部设置栏杆。下游导航墙左侧末端58.0m位于河道管理范围内，墙顶高程215.50m，引航道底高程200.80m；墙身前沿间隔5.0m设置1道钢护舷，顶部设置栏杆。
（四）上下游待闸锚地：上游待闸锚地设置在新建船闸上游约4km的航道右岸，下游待闸锚地设置在新建船闸下游约2.4km的航道江心洲右岸。上下游待闸锚地均采用靠船墩顺靠系泊，设置3个泊位顺靠2档，共8个靠船墩，泊位总长239.0m。设计水深均为3.7m，上游待闸锚地设计底高程210.80m，靠船墩顶高程218.00m；下游待闸锚地设计底高程201.30m，靠船墩顶高程211.00m。
（五）疏浚工程：对上游口门处弯道凹岸深槽削坡放缓，面积4030m2；对上游右岸边滩进行扩挖，扩挖面积8960m2，高程不高于204.00m；对下游口门区外侧局部浅滩采取疏浚措施，疏浚面积4280m2，高程不高于201.50m。
（六）鱼道工程：利用老船闸主体和下游引航道布置鱼道，总长度1071.0m，底坡1/100；采用隔板竖缝式鱼道，进口高程204.00m，出口高程214.50m；进出口均设检修闸门。
涉河建筑物平面控制坐标见附表。
工程设置弃渣场一处，不涉及河道。
四、水文、河道演变及洪水影响分析计算
《报告》水文、河道演变及洪水影响分析计算基本合理。
《报告》分别通过一维和二维水流数学模型计算，以及物理模型试验观测成果分析洪水影响（壅水、流速及流场变化）的方法可行；船闸建成后水位壅高及流速增加仅局限在船闸上游局部范围（近隔流堤及河心），对工程河段整体水位、流速大小及分布影响有限的计算结论基本合理。
五、防洪综合评价
《报告》洪水影响分析评价较全面，评价结论基本恰当。工程建设对河道行洪、河势稳定、现有水利工程、第三人合法水事权益影响较小，对水利规划实施、防汛抢险、国家基本水文站基本无影响。
六、防治补救措施
工程已结合船闸口门区及航道建设对工程河段局部河床及边滩进行扩挖疏浚，《报告》不再采取其他工程补救措施的建议基本合理。
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专家组组长：
2026年7月15日     
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附表 涉河建筑物平面控制坐标
	序号
	涉河建筑物
	涉河控制点位
	控制点编号
	控制坐标
	备注

	
	
	
	
	X（m）
	Y（m）
	

	1
	船
闸
工
程
	上游船闸右侧导航墙
	H1
	3321464.160
	552705.843
	合川区

	2
	
	
	H2
	3321456.777
	552698.340
	合川区

	3
	
	
	H3
	3321452.658
	552718.073
	合川区

	4
	
	
	H4
	3321459.931
	552727.283
	合川区

	5
	
	下游船闸左侧导航墙
	D1
	3320587.643
	553685.442
	合川区

	6
	
	
	D2
	3320583.621
	553686.500
	合川区

	7
	
	
	D3
	3320574.763
	553682.389
	合川区

	8
	
	
	D4
	3320572.447
	553665.185
	合川区

	9
	
	
	D5
	3320576.854
	553624.082
	合川区

	10
	
	
	D6
	3320585.259
	553663.465
	合川区

	11
	
	上游船闸口门区涉河开挖范围
	H1
	3321464.160
	552705.843
	合川区

	12
	
	
	H4
	3321459.931
	552727.283
	合川区

	13
	
	
	K3
	3321536.883
	552781.994
	合川区

	14
	
	
	K4
	3321486.493
	552740.867
	合川区

	15
	
	
	K5
	3321517.056
	552785.075
	合川区

	16
	
	
	K6
	3321528.028
	552789.924
	合川区

	17
	
	下游船闸口门区涉河开挖范围
	K7
	3320548.844
	553730.284
	合川区

	18
	
	
	K8
	3320539.655
	553669.788
	合川区

	19
	
	
	K9
	3320539.213
	553650.455
	合川区

	20
	
	
	K10
	3320519.665
	553558.370
	合川区

	21
	
	
	K11
	3320498.267
	553517.107
	合川区

	22
	
	
	K12
	3320565.993
	553454.441
	合川区

	23
	
	
	K13
	3320573.609
	553461.294
	合川区

	24
	
	
	K14
	3320557.623
	553511.979
	合川区

	25
	
	
	K15
	3320580.522
	553638.356
	合川区

	26
	上
游
锚
地
	停泊水域西南角点
	A
	3323451.280
	548604.010
	铜梁区

	27
	
	停泊水域西北角点
	B
	3323492.670
	548603.140
	铜梁区

	28
	
	停泊水域东北角点
	C
	3323497.660
	548842.250
	铜梁区

	29
	
	停泊水域东南角点
	D
	3323456.270
	548843.140
	铜梁区

	30
	下
游
锚
地
	停泊水域东北角点
	A
	3320715.390
	556042.810
	合川区

	31
	
	停泊水域东南角点
	B
	3320674.050
	556045.160
	合川区

	32
	
	停泊水域西南角点
	C
	3320660.440
	555806.390
	合川区

	33
	
	停泊水域西北角点
	D
	3320701.770
	555804.030
	合川区

	34
	鱼
道
工
程
	鱼道工程
	YD1
	3320356.583
	551847.068
	铜梁区

	35
	
	
	YD2
	3320503.742
	551820.909
	铜梁区

	36
	
	
	YD3
	3320517.688
	551823.852
	铜梁区

	37
	
	
	YD4
	3320516.004
	551837.887
	铜梁区

	38
	
	
	YD5
	3320617.198
	551846.396
	铜梁区

	39
	
	
	YD6
	3320522.643
	551829.527
	铜梁区

	40
	
	
	YD7
	3320615.950
	551852.306
	铜梁区

	41
	
	
	YD8
	3320521.396
	551835.437
	铜梁区

	42
	
	
	YD9
	3320617.793
	551857.324
	铜梁区

	43
	
	
	YD10
	3320651.996
	551850.002
	铜梁区

	44
	
	
	YD11
	3320764.796
	551875.351
	铜梁区

	45
	
	
	YD12
	3320670.241
	551858.483
	铜梁区

	46
	
	
	YD13
	3320767.305
	551880.510
	铜梁区

	47
	
	
	YD14
	3320788.101
	551878.726
	铜梁区

	48
	
	
	YD15
	3320789.031
	551874.323
	铜梁区

	49
	上游
隔流堤
	上端点
	GL1
	3321513.978
	552793.924
	合川区

	50
	
	浮堤交接点
	GL2
	3321568.660
	552747.248
	合川区

	51
	
	下端点
	GL3
	3321521.997
	552787.486
	合川区

	52
	下游
隔流堤
	上端点
	GL4
	3320523.365
	553432.093
	合川区

	53
	
	下端点
	GL5
	3320485.090
	553456.695
	合川区

	54
	上
游
口
门
区
疏
浚
	口门处弯道凹岸深槽削坡
	SJS1
	3321508.005
	552674.184
	合川区

	55
	
	
	SJS2
	3321489.486
	552619.038
	合川区

	56
	
	
	SJS3
	3321480.466
	552559.777
	合川区

	57
	
	
	SJS4
	3321470.978
	552546.082
	合川区

	58
	
	
	SJS5
	3321436.085
	552530.706
	合川区

	59
	
	
	SJS6
	3321407.216
	552495.512
	合川区

	60
	
	
	SJS7
	3321435.455
	552568.029
	合川区

	61
	
	右岸边滩进行扩挖疏浚
	SJS8
	3321823.614
	552542.683 
	合川区

	62
	
	
	SJS9
	3321765.249
	552553.644
	合川区

	63
	
	
	SJS10
	3321653.656
	552553.125
	合川区

	64
	
	
	SJS11
	3321546.549
	552515.979
	合川区

	65
	
	
	SJS12
	3321495.688
	552478.252
	合川区

	66
	
	
	SJS13
	3321525.013
	552533.339
	合川区

	67
	
	
	SJS14
	3321618.064
	552585.520
	合川区

	68
	
	
	SJS15
	3321699.166
	552590.823
	合川区

	69
	下
游
口
门
区
疏
浚
	下游口门区疏浚
	SJX1
	3320412.453
	553723.132
	合川区

	70
	
	
	SJX2
	3320406.264
	553709.850
	合川区

	71
	
	
	SJX3
	3320402.961
	553683.907
	合川区

	72
	
	
	SJX4
	3320406.370
	553626.902
	合川区

	73
	
	
	SJX5
	3320454.948
	553566.483
	合川区

	74
	
	
	SJX6
	3320460.716
	553567.054
	合川区

	75
	
	
	SJX7
	3320465.440
	553570.856
	合川区

	76
	
	
	SJX8
	3320465.018
	553589.094
	合川区

	77
	
	
	SJX9
	3320438.454
	553649.203
	合川区

	78
	
	
	SJX10
	3320425.136
	553711.582
	合川区

	79
	船
闸
工
程
二
期
围
堰

	上游口门区
枯期围堰
	WS1
	3321553.709
	552803.248
	合川区

	80
	
	
	WS2
	3321580.480
	552768.965
	合川区

	81
	
	
	WS3
	3321468.773
	552664.369
	合川区

	82
	
	
	WS4
	3321433.126
	552697.079
	合川区

	83
	
	
	WS5
	3321437.928
	552701.123
	合川区

	84
	
	
	WS6
	3321451.877
	552708.141
	合川区

	85
	
	
	WS7
	3321549.181
	552801.814
	合川区

	86
	
	下游口门区
枯期围堰
	WX1
	3320586.459
	553732.609
	合川区

	87
	
	
	WX2
	3320535.279
	553711.239
	合川区

	88
	
	
	WX3
	3320521.335
	553608.331
	合川区

	89
	
	
	WX4
	3320413.921
	553441.219
	合川区

	90
	
	
	WX5
	3320524.429
	553393.964
	合川区

	91
	
	
	WX6
	3320525.820
	553399.014
	合川区

	92
	
	
	WX7
	3320476.107
	553454.742
	合川区

	93
	
	
	WX8
	3320549.243
	553568.524
	合川区

	94
	
	
	WX9
	3320566.145
	553693.262
	合川区

	95
	
	
	WX10
	3320586.421
	553726.296
	合川区

	96
	

鱼
道
工
程
围
堰
	鱼道进口围堰
	YJ1
	3320371.074
	551913.573
	铜梁区

	97
	
	
	YJ2
	3320365.835
	551920.764
	铜梁区

	98
	
	
	YJ3
	3320358.181
	551932.755
	铜梁区

	99
	
	
	YJ4
	3320324.247
	551846.099
	铜梁区

	100
	
	
	YJ5
	3320347.289
	551822.820
	铜梁区

	101
	
	
	YJ6
	3320439.677
	551806.397
	铜梁区

	102
	
	
	YJ7
	3320446.135
	551823.204
	铜梁区

	103
	
	
	YJ8
	3320428.399
	551830.018
	铜梁区

	104
	
	
	YJ9
	3320356.551
	551840.472
	铜梁区

	105
	
	
	YJ10
	3320346.446
	551850.680
	铜梁区

	106
	
	鱼道出口围堰
	YC1
	3320820.510
	551901.214
	铜梁区

	107
	
	
	YC2
	3320813.808
	551898.010
	铜梁区

	108
	
	
	YC3
	3320802.312
	551890.928
	铜梁区

	109
	
	
	YC4
	3320799.196
	551874.239
	铜梁区

	110
	
	
	YC5
	3320815.340
	551873.532
	铜梁区


注：采用CGCS2000坐标系。
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