





重庆市水利局
关于永川至自贡高速公路（永川至荣昌段）
水土保持方案准予行政许可的决定

安徽建工集团（重庆永川）高速公路有限公司：
你司提交的永川至自贡高速公路（永川至荣昌段）水土保持方案审批申请（项目代码：2308-500118-04-01-652790）和《永川至自贡高速公路（永川至荣昌段）水土保持方案报告书》收悉。经审查，该申请符合法定条件，根据《中华人民共和国行政许可法》第三十八条第一款、《水行政许可实施办法》第三十二条第一项规定，决定准予行政许可。
一、水土保持方案总体意见
（一）方案编制依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及资料采用基本正确。
（二）同意方案设计水平年为2029年。
（三）同意水土流失防治责任范围的界定，水土流失防治责任范围面积为209.88hm2，其中：永川区165.59hm2，大足区0.05hm2，荣昌区44.24hm2。
（四）同意项目水土流失防治标准等级执行西南紫色土区建设类项目一级标准。
（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。
（六）基本同意水土流失防治分区和分区防治措施体系。
（七）基本同意水土保持监测时段、内容和方法。
二、水土保持方案投资
水土保持方案工程静态总投资20277.00万元，其中：主体已列14186.04万元，方案新增6090.96万元（工程措施2955.91万元，植物措施605.83万元，监测措施150.06万元，临时措施1338.40万元，独立费用418.79万元，基本预备费328.14万元，水土保持补偿费293.832万元）。
三、工作要求
（一）根据水土保持法律法规和规范标准，认真做好项目建设过程中水土流失防治工作，切实落实水土保持“三同时”制度。
（二）依据批准的水土保持方案与主体工程同步开展水土保持施工图设计，按程序与主体工程设计一并报经有关部门审核，作为水土保持措施实施的依据。重要防护对象应当开展点对点勘察与设计。无设计的水土保持措施，不得通过水土保持设施自主验收。
（三）严格控制施工扰动范围，禁止随意占压破坏地貌植被。加强对施工单位的管理，在招投标文件和施工合同中明确施工单位的水土保持责任，强化奖惩制度，规范施工行为。
（四）依法做好水土保持监测工作，加强水土流失动态监控。在工程建设期间应将水土保持监测季报按规定在网站公开，同时在业主项目部和施工项目部公开，并按规定向我局、所在区县水行政主管部门按时报送监测季报和总结报告。
（五）按照水土保持监理标准和规范开展水土保持工程施工监理，确保水土保持工程建设质量和进度。
（六）项目开工前向主管税务机关申报缴纳水土保持补偿费。
（七）本项目的地点、规模如发生重大变化，或者水土保持方案实施过程中水土保持措施发生重大变更的，应按照《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第53号）规定办理。确需在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，在弃渣前编制水土保持方案补充报告，并完成弃渣场变更审批手续。
（八）严格按照批准的水土保持方案和后续设计落实各项水土保持措施，合理安排施工时序和水土保持措施实施进度，严格控制施工期间水土流失。
（九）工程完工后、项目投产使用前应及时组织开展水土保持设施自主验收，并在水土保持设施自主验收通过3个月内，向我局报备验收材料（包括水土保持设施验收鉴定书、水土保持设施验收报告和水土保持监测总结报告等）。
（十）水土保持方案自批准之日起满3年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案开工建设前报我局重新审核。

附件：1.永川至自贡高速公路（永川至荣昌段）水土保持方案特性表
2.永川至自贡高速公路（永川至荣昌段）水土保持方案报告书专家评审意见

重庆市水利局
2026年8月 日

（此件主动公开发布）
（联系人：张春才；联系电话：023—88707091）


附件1
永川至自贡高速公路（永川至荣昌段）
水土保持方案特性表
	项目名称
	永川至自贡高速公路（永川至荣昌段）
	流域管理机构
	水利部长江水利委员会

	涉及省
	重庆市
	涉及地市或个数
	荣昌区、大足区、永川区
	涉及县或个数
	/

	项目规模
	主线24.359km
	总投资（万元）
	361112
	土建投资
（万元）
	221920

	动工时间
	2026年10月
	完工时间
	2029年9月
	设计水平年
	2029年

	工程占地（hm2）
	209.88
	永久占地
（hm2）
	178.43
	临时占地（hm2）
	31.45

	土石方量（万m3）
	挖方
	填方
	借方
	项目自身建材利用方
	弃方

	
	590.94
	417.23
	0
	45.62
	128.09

	重点防治区名称
	永川区-英山水土流失重点治理区

	地貌类型
	构造剥蚀丘陵地貌、构造剥蚀河谷地貌、构造剥蚀低山地貌
	水土保持区划
	西南紫色土区

	土壤侵蚀类型
	水力侵蚀
	土壤侵蚀强度
	轻度

	防治责任范围面积（hm2）
	209.88
	容许土壤流失量〔t/（km2•a）〕
	500

	土壤流失预测总量（t）
	43957
	新增土壤流失量（t）
	37053

	水土流失防治标准执行等级
	西南紫色土区一级标准

	防治
指标
	水土流失治理度（%）
	97
	土壤流失控制比
	1.0

	
	渣土防护率（%）
	92
	表土保护率（%）
	92

	
	林草植被恢复率（%）
	97
	林草覆盖率（%）
	25
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防治措施及工程量
	防治分区
	工程措施
	植物措施
	临时措施

	[bookmark: _Hlk96981642]
	路基工程防治区
	主体设计：排水沟53073m、边沟13212m、截水沟6487m、沉砂池22个、急流槽331道、拱形骨架护坡17059m3。
方案新增：表土剥离11.87万m3，表土回填7.84万m3
	主体设计：喷播植草13873m2、拱形骨架喷播植草107277m2、挂CF网喷播植草27973m2、挂双喷射有机基材53640m2、框架内有机基材34725m2和生态袋35324m2以及景观绿化108930m2
	方案新增：临时截水沟3599m、临时沉砂池3座、临时拦挡4975m3、临时覆盖土工布5.03hm2、临时覆盖防雨布2.59hm2

	
	桥梁工程防治区
	方案新增：表土剥离0.61万m3、表土回填0.80万m3、场地清理2.94hm2
	方案新增：撒播草籽2.68hm2、种植灌木2978株、生态袋护坡0.26hm2
	方案新增：临时排水沟600m、泥浆晾晒池7处，临时沉砂池12座，临时覆盖2.94hm2

	
	隧道工程防治区
	主体设计：菱形窗式护面墙376m3、拱形骨架护坡212m3、截水沟390m、排水沟134m。
方案新增：表土剥离0.20万m3、表土回填0.03万m3、场地清理0.32hm2。
	主体设计：喷播植草877m2、挂双网喷射有机基材724m2、菱形窗式护面墙植草79m2；拱形骨架护坡喷播植草1001m2；框架内生态袋1365m2。
	方案新增：临时拦挡214m3、临时覆盖0.32hm2。

	
	互通立交防治区
	主体设计：拱形骨架护坡19176m3、排水沟21988m、边沟15928m、截水沟6459m、急流槽130道、沉砂池4个。
方案新增：表土剥离11.46万m3、场地清理4.79hm2、表土回填12.62万m3。
	主体设计：喷播植草43529m2、挂CF网喷播植草52417m2、挂铁丝网喷播植草590m2、拱形骨架喷播植草118271m2、挂双网喷射有机基材71810m2、框架内有机基材38184m2和生态袋12818m2、景观绿化147357m2。
方案新增：撒播草籽4.40hm2，种植灌木4889株，生态袋护坡0.39hm2。
	方案新增：临时截水沟5824m、临时排水沟400m、泥浆晾晒池8处、临时沉砂池20座、临时拦挡6732m3，临时覆盖土工布7.87hm2，临时覆盖防雨布1.34hm2。

	
	沿线设施防治区
	主体设计：排水沟58m、边沟241m、截水沟212m、拱形骨架护坡354m3。
方案新增：表土剥离0.36万m3，表土回填0.94万m3。
	[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK10]主体设计：挂CF网喷播植草1435m2、拱形骨架喷播植草2477m2、挂双网喷射有机基材2730m2、景观绿化13407m2。
	方案新增：临时截水沟112m、临时沉砂池6座、临时覆盖1.99hm2。

	
	改移工程防治区
	主体设计：排水沟6840m、格构护坡92m3。
方案新增：表土剥离3.75万m3，表土回填1.26万m3、场地清理0.04hm2。
	主体设计：格构内铺草皮1060m2。
方案新增：喷播植草12.24hm2、撒播草籽0.04hm2。
	方案新增：临时沉沙池10座、临时覆盖13.00hm2。

	
	施工生产生活区防治区
	方案新增：表土剥离0.85万m3、表土回填2.42万m3、场地清理8.80hm2。
	方案新增：植乔木1192株、灌木1192株、撒播草籽7.89hm2、临时撒草1.00hm2。
	方案新增：临时沉砂池10座、临时排水沟4506m、临时覆盖2.89hm2、临时拦挡640m3。

	
	施工便道防治区
	主体设计：排水沟9507m。
方案新增：表土剥离0.54万m3、表土回填1.32万m3、场地清理5.60hm2。
	方案新增：植乔木832株、灌木832株、撒播草籽5.60hm2、临时撒草1.92hm2。
	方案新增：临时覆盖1.92hm2，临时沉砂池5座。

	
	弃渣场防治区
	主体设计：挡渣墙10458m³、护肩墙312m3、排水沟3289m、平台截水沟953m、消能池11个、排水管17m、排水盲沟1235m、复耕2.21hm2。
方案新增：表土剥离1.68万m3、表土回填3.95万m3、场地平整7.35hm²。
	主体设计：喷播植草1.98hm2、撒播草籽7.35hm2。
方案新增：植乔木2940株、灌木2940株。
	方案新增：临时覆盖11.54hm2。

	
	表土堆放场防治区
	方案新增：场地平整12.53hm2、复耕1.66hm2。
	方案新增：撒播草籽3.65hm2、临时撒草18.81hm2。
	方案新增：临时排水沟2853m、临时沉砂池12座、临时拦挡2052m3、临时覆盖18.81hm2。

	投资（万元）
	13939.67（新增2955.91）
	3808.11（新增605.83）
	1338.40（全为新增）

	水土保持总投资（万元）
	20277.00
	独立费用（万元）
	418.79

	监理费（万元）
	118.78
	监测费（万元）
	150.06
	补偿费（万元）
	293.832

	方案编制单位
	中铁长江交通设计集团有限公司
	建设单位
	安徽建工集团（重庆永川）高速公路有限公司

	法定代表人
	钟芸
	法定代表人
	洪杰

	地址
	重庆市北部新区财富大道17号
	地址
	重庆市永川区茶山竹海街道文博路62号208室

	邮编
	401121
	邮编
	402160

	联系人及电话
	张波/17***58
	联系人及电话
	汪磊/15***14

	传真
	023-63***66
	传真
	—

	电子信箱
	[bookmark: _GoBack]73***02@qq.com
	电子信箱
	—



 附件2

永川至自贡高速公路（永川至荣昌段）
水土保持方案报告书专家评审意见

2026年5月29日，重庆市水利局组织召开了《永川至自贡高速公路（永川至荣昌段）水土保持方案报告书》（以下简称《水保方案》）专家评审会。永川区水利局、荣昌区水利局、大足区水利局、安徽建工集团（重庆永川）高速公路有限公司（以下简称项目法人）、中铁长江交通设计集团有限公司（以下简称报告编制单位）、安徽建工公路桥梁建设集团有限公司（主体设计单位）的代表及特邀专家参加了会议。会议成立了专家组，专家组成员会前踏勘了现场，并详细审阅了《水保方案》，与会人员会上认真听取了项目法人和报告编制单位的汇报，进行了深入讨论。根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持方案审查要点的通知》（办水保〔2023〕177号）和《重庆市水利局关于进一步加强和规范生产建设项目水土保持方案审批的通知》（渝水〔2018〕267号），专家组对《水保方案》进行了质量评分，质量评定等级合格。报告编制单位会后对《水保方案》进行了修改补充，2026年8月24日，项目法人提交了修改完善后的《水保方案》。经专家组复核，形成专家评审意见如下：
一、综合说明
（一）方案编制依据的法律法规、部委规章、规范性文件、规范标准和技术文件及资料采用基本正确。
（二）同意方案设计水平年为2029年。
（三）同意水土流失防治责任范围界定，水土流失防治责任范围面积为209.88hm2，其中：永川区165.59hm2，大足区0.05hm2，荣昌区44.24hm2。
（四）同意项目水土流失防治标准等级执行西南紫色土区建设类项目一级标准。
（五）同意水土流失防治目标。其中：水土流失治理度97%，土壤流失控制比1.0，渣土防护率92%，表土保护率92%，林草植被恢复率97%，林草覆盖率25%。
二、项目概况
（一）项目概况阐述较为清楚。永川至自贡高速公路（永川至荣昌段）（以下简称项目）为新建项目，起点位于永川区胜利路街道海棠大道，设置胡豆坪枢纽互通与永江高速相接，经青峰镇，于金银坳设置隧道穿越阴山，经红炉镇、邮亭镇、永荣镇后进入荣昌区，终点于荣昌区直升镇太平桥附近接入重庆荣昌至四川自贡高速公路（重庆段），全长24.359km，其中：永川区21.323km，大足区0.025km，荣昌区3.011km。全线采用双向四车道高速公路标准，路基宽度26m，设计速度为100km/h，沿线建设主线桥梁2434.1m/13座（含互通主线桥）、特长隧道3286m/1座、主线涵洞（通道）56道、天桥11座；沿线建设互通式立交4座（一般互通2座、枢纽互通2座）；沿线建设收费站3处；沿线改移道路8.210km/43条，改移沟（渠）0.193km/1条，改移河道0.126km/1条。
项目总占地面积209.88hm2，其中：永久占地面积178.43hm2，临时占地面积31.45hm2。根据建设需要，项目设置施工生产生活区8.80hm2/20处，施工便道5.60hm2/19条，弃渣场11.74hm2/6处，表土堆放场12.53hm2/65处（其中新增临时用地5.31hm2/10处）。项目全线土石方挖填方总量为1008.17万m3，其中：挖方量590.94万m3（含表土剥离量31.32万m3），填方量417.23万m3（含表土回覆量31.32万m3），项目自身建材利用方45.62万m3，产生弃方量128.09万m3，运往主体设计确定的6处弃渣场堆放。
项目计划于2026年10月开工，2029年9月完工，总工期为36个月。项目总投资361112万元，其中土建投资221920万元。
（二）项目区自然概况阐述较为清楚。
三、项目水土保持评价
（一）基本同意主体工程选址（线）的水土保持评价。项目线路涉及永川区水土流失重点治理区，且无法避让，方案已经开展了不可避让区级两区论证，执行西南紫色土区建设类项目水土流失一级防治标准，并提出优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围等措施，符合法律法规要求。
（二）基本同意对项目建设方案与布局水土保持评价。
（三）基本同意对弃渣场选址的分析与评价。项目6处弃渣场（4级弃渣场4处、5级弃渣场2处）均取得了永川区、荣昌区规划和自然资源局、生态环境局、林业局、水利局等相关部门及所属镇政府和村委会选址确认意见。在对QT-4、QT-5、QT-6弃渣场内部和下游共10处居民点、房屋进行拆迁后，选址避开了对工业企业、居民点、基础设施等有重大影响的区域，也避开了河道及水库管理范围（含水库淹没区），弃渣场选址基本符合水土保持法律法规及《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433—2018）的规定与要求。
（四）基本同意对主体工程设计中水土保持措施界定。
四、水土流失分析与预测
（一）基本同意对项目水土流失现状及影响分析。
（二）基本同意项目建设扰动地表面积209.88hm2，损毁植被面积88.11hm2。
（三）基本同意土壤流失量预测方法及结果，工程建设可能造成的土壤流失总量为43957t，新增土壤流失量为37053t。
（四）基本同意水土流失的危害分析和指导性意见。
五、水土保持措施
（一）同意项目水土流失防治分区划分为路基工程、桥梁工程、隧道工程、互通立交、沿线设施、改移工程、施工生产生活区、施工便道、弃渣场和表土堆放场等10个一级防治区。
（二）基本同意由主体工程设计的水土保持措施和方案新增的水土保持措施所组成的水土流失防治措施体系。
（三）基本同意各防治区防治措施布局及水土保持措施典型设计。
1.路基工程防治区
施工前，剥离施工扰动范围内可剥离表土，并运至规划的表土堆放场集中堆存，做好防护措施。施工过程中，在开挖边坡坡顶5m外布置堑顶截水沟，按照“永临结合”原则，在未布置堑顶截水沟的挖方边坡坡顶布置临时截水沟；在填方路基坡脚布置排水沟，挖方路基坡脚布置边沟，路基分级平台布置平台截水沟，路基挖填交界边沟出口处以及路堑平台截水沟或堑顶截水沟过渡至路堑边沟等处布置急流槽，在排水沟及边沟出口处布置沉沙池，在未设计永久沉沙池的桩段布置临时沉沙池，并顺接自然水系；在高填路段坡脚及分级平台处、二级及以上填方边坡坡脚处布置临时拦挡，在施工裸露面和裸露坡面布置临时覆盖；坡面成形后进行表土回覆，同步布置挂双网喷射有机基材、拱形骨架护坡、喷播植草、挂CF网植草等边坡防护工程。施工后，在景观绿化区域布置表土回填及景观绿化措施。
2.桥梁工程防治区
（1）涉水桥梁
施工前，剥离施工扰动范围内可剥离表土，并集中堆放于规划的表土堆放场，做好防护措施。施工过程中，在桥台开挖坡面顶部布置临时排水沟，出口处布设临时沉沙池，并顺接自然水系；在施工裸露边坡及桥下施工裸露区域布置临时覆盖措施；桥墩周边布设泥浆晾晒池，泥浆晾干后运至规划弃渣场填埋。施工后，对桥下施工区域进行场地清理，对可恢复植被区域进行表土回填后，在设计洪水位以上区域采用撒播草籽+种植灌木方式进行植被恢复，在设计洪水位与枯水位之间采用生态袋护坡。
（2）不涉水桥梁
施工前，剥离施工扰动范围内可剥离表土，并集中堆放于规划的表土堆放场，做好防护措施。施工过程中，在桥台开挖坡面顶部布置临时排水沟，出口处布设临时沉沙池，并顺接自然水系；在施工裸露边坡及桥下施工裸露区域布置临时覆盖措施；桥墩周边布设泥浆晾晒池，泥浆晾干后运至规划弃渣场填埋。施工后，对桥下施工区域进行场地清理，对可恢复植被区域进行表土回填后，采用撒播草籽+种植灌木方式进行植被恢复。
3.隧道工程防治区
施工前，剥离施工扰动范围内可剥离表土，并运至规划的表土堆放场集中堆存，做好防护措施。施工过程中，隧道洞口开挖前在洞口开挖下边坡利用编织土袋进行临时拦挡，在未实施喷锚网前对坡面进行临时覆盖；在隧洞洞顶布置截水沟，并在截水沟末端修建消力坎消能，接入全线路基排水系统或自然水系；在洞口布置排水沟，接入路基排水系统。施工后，对坡面进行场地清理，在坡面植物护坡区域进行表土回填，在洞口永久边仰坡实施挂双网喷射有机基材、拱形骨架护坡、菱形窗式护面墙等防护措施，在洞顶截排水沟两侧喷播植草防护。
4.互通立交防治区
施工前，剥离施工扰动范围内可剥离表土，并将剥离表土运至规划的表土堆放场集中堆存，做好防护措施。施工过程中，在开挖边坡坡顶5m外布置堑顶截水沟，按照“永临结合”原则，在未布置堑顶截水沟的挖方边坡坡顶布置临时截水沟；在填方路基坡脚布置排水沟，挖方路基坡脚布置边沟，路基分级平台布置平台截水沟，路基挖填交界边沟出口处以及路堑平台截水沟或堑顶截水沟过渡至路堑边沟等处布置急流槽，在排水沟及边沟出口处布置沉沙池，在未设计永久沉沙池的桩段布置临时沉沙池，并顺接自然水系；在二级及以上填方边坡坡脚处布置临时拦挡，在施工裸露面和裸露坡面布置临时覆盖；在坡面成形后进行表土回覆，同步布置挂双网喷射有机基材、拱形骨架护坡、喷播植草、挂CF网植草等边坡防护工程；在互通内的桥梁区域布置泥浆晾晒池、临时排水沟、临时沉沙池、临时覆盖等措施。施工后，在景观绿化区域实施表土回填及景观绿化措施。在互通内的桥梁区域实施场地清理、撒播草籽、种植灌木、生态袋护坡等措施。
5.沿线设施防治区
施工前，剥离施工扰动范围内可剥离表土，并运至规划的表土堆放场集中堆存，做好防护措施。施工过程中，按照“永临结合”原则，在开挖边坡坡顶5m外布置临时截水沟，在填方路基坡脚布置排水沟，挖方路基坡脚布置边沟，路基分级平台布置平台截水沟，在排水沟及临时截水沟出口处布置临时沉沙池，并顺接自然水系，在施工裸露面和裸露坡面布置临时覆盖。在坡面成形后进行表土回覆，同步布置挂双网喷射有机基材、拱形骨架护坡、挂CF网植草等边坡防护工程。施工后，在景观绿化区域实施表土回填及景观绿化措施。
6.改移工程防治区
（1）改路
施工前，剥离施工扰动范围内可剥离表土，并运至规划的表土堆放场集中堆存，做好防护措施。施工过程中，在路基边坡坡脚布置排水沟，出口处布设临时沉沙池，并顺接自然水系；遇到雨季，在施工裸露区域及裸露坡面布置临时覆盖措施，路基边坡形成后，在路基坡面进行表土回填并布置喷播植草防护。
（2）改沟（渠）
施工前，剥离施工扰动范围内可剥离表土，并运至规划的表土堆放场集中堆存，做好防护措施。施工过程中，遇到雨季，在施工裸露区域及裸露坡面布置临时覆盖措施。改沟（渠）完成后，对沟渠开挖扰动的区域实施场地清理、表土回填及撒播草籽措施。
（3）改河
施工前，剥离施工扰动范围内可剥离表土，并运至规划的表土堆放场集中堆存，做好防护措施。施工过程中，遇到雨季，在施工裸露区域及裸露边坡布置临时覆盖措施；边坡形成后，对可恢复植被区域进行表土回填，在金银凼支流挡墙上部边坡采用格构护坡。
7.施工生产生活区防治区
场地扰动前，剥离施工扰动范围内可剥离表土，并运至规划的表土堆放场集中堆存，做好防护措施。在施工生产生活区四周布设临时排水沟，排水沟出口处布设沉沙池，并顺接下游水系。在施工生产生活区场平形成的边坡坡脚布置临时拦挡，在坡面布置临时撒草防护。遇到降雨时，利用防雨布对堆土（料）场进行临时覆盖。施工结束后，对扰动区域进行场地清理和表土回填，占用耕地区域进行复耕，占用草地区域进行撒播草籽，占用林地区域栽植乔灌草。
8.施工便道防治区
施工前，剥离施工扰动范围内可剥离表土，并将剥离表土运至规划的表土堆放场集中堆存，做好防护措施。施工过程中，在路基边坡坡脚布置排水沟，出口处布设临时沉沙池，并顺接自然水系；遇到雨季，在施工裸露区域及裸露坡面布置临时覆盖措施；路基边坡形成后，在路基坡面布置临时撒草措施。施工后，对施工便道可恢复植被区域进行场地清理和表土回填，占用草地区域进行撒播草籽，占用林地区域栽植乔灌草。
9.弃渣场防治区
（1）凹地型弃渣场
堆渣前，剥离扰动范围内可剥离表土，并运至规划的表土堆放场集中堆存，做好防护措施；在弃渣场四周布设排水沟，排水沟纵坡较大时，采用消力槛形式修筑排水沟，排水沟出口设置消能池，并利用排水管顺接下游水系。堆渣过程中，在堆渣平台布设平台截水沟，遇到降雨对渣体采取临时覆盖措施。堆渣完成后，对坡面和平台进行表土回填，对坡面采用喷播植草绿化；在非耕地区域进行场地平整+撒播草籽+种植乔木+种植灌木方式进行植被恢复。
（2）沟道型弃渣场
堆渣前，剥离扰动范围内可剥离表土，并运至规划的表土堆放场集中堆存，做好防护措施；按照“先拦后弃”原则在弃渣场堆渣坡脚设置挡渣墙和护肩墙；在弃渣场原地面沟谷底设置排水盲沟；在弃渣场周边布置梯形排水沟，排水沟纵坡较大时，采用消力槛形式修筑排水沟，尾部处布置消能池，并顺接下游水系。堆渣过程中，在堆渣平台设置平台截水沟，遇到降雨对渣体采取临时覆盖措施。堆渣完成后，对坡面和平台进行表土回填，对坡面采用喷播植草绿化，在耕地区域顶部及分级平台进行复耕；非耕地区域采用场地平整+撒播草籽+种植乔木+种植灌木方式进行植被恢复。
10. 表土堆放场防治区
堆土前，在堆场坡脚设编织土袋进行临时拦挡，在堆场周边设临时排水沟，出口处设临时沉沙池，并顺接下游水系。堆土过程中，遇到降雨采用土工布临时覆盖。堆土完成后，在表土堆放场表面布置临时撒草防护。表土利用完毕后，对表土堆放场进行场地平整，占用耕地区域进行复耕，占用草地区域进行撒播草籽。
（四）水土保持施工组织设计基本可行。
六、水土保持监测
基本同意水土保持监测方案。
七、水土保持投资估算及效益分析
（一）投资估算编制依据正确，费用及定额选择基本合理，编制深度基本满足规范要求。
（二）经审核，水土保持方案工程静态总投资20277.00万元，其中：主体已列14186.04万元，方案新增6090.96万元（工程措施2955.91万元，植物措施605.83万元，监测措施150.06万元，临时措施1338.40万元，独立费用418.79万元，基本预备费328.14万元，水土保持补偿费293.832万元）。
（三）效益分析方法正确，分析结果基本合理。
八、水土保持管理
基本同意方案中提出的组织管理、水土保持监测、水土保持监理、水土保持施工、水土保持设施验收等水土保持管理要求。

附件：永川至自贡高速公路（永川至荣昌段）水土保持方案投资估算审核表
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附件
永川至自贡高速公路（永川至荣昌段）
水土保持方案投资估算审核表
                                                                            单位：万元
	序号
	工程或费用名称
	审核投资
	备注

	
	
	方案新增
	主体已列
	小计
	

	第一部分
	工程措施费
	2955.91
	10983.76
	13939.67
	

	1
	路基工程防治区
	907.17
	5212.52
	6119.69
	

	2
	桥梁工程防治区
	74.12
	
	74.12
	

	3
	隧道工程防治区
	12.03
	63.44
	75.47
	

	4
	互通立交防治区
	1109.86
	4168
	5277.86
	

	5
	沿线设施防治区
	57.69
	69.46
	127.15
	

	6
	改移工程防治区
	234.45
	309.62
	544.07
	

	7
	施工生产生活防治区
	176.13
	
	176.13
	

	8
	施工便道防治区
	102.52
	311.67
	414.19
	

	9
	弃渣场防治区
	262.03
	849.05
	1111.08
	

	10
	表土堆放场防治区
	19.91
	
	19.91
	

	第二部分
	植物措施费
	605.83
	3202.28
	3808.11
	

	1
	路基工程防治区
	
	1625.91
	1625.91
	

	2
	桥梁工程防治区
	49.99
	
	49.99
	

	3
	隧道工程防治区
	
	16.46
	16.46
	

	4
	互通立交防治区
	79.84
	1403.96
	1483.8
	

	5
	沿线设施防治区
	
	72.09
	72.09
	

	6
	改移工程防治区
	219.10
	1.93
	221.03
	

	7
	施工生产生活防治区
	81.48
	
	81.48
	

	8
	施工便道防治区
	57.80
	
	57.80
	

	9
	弃渣场防治区
	89.19
	81.93
	171.12
	

	10
	表土堆放场防治区
	28.43
	
	28.43
	

	第三部分
	监测措施费
	150.06
	
	150.06
	

	第四部分
	施工临时措施费
	1338.4
	
	1338.4
	

	1
	路基工程防治区
	218.54
	
	218.54
	

	2
	桥梁工程防治区
	43.27
	
	43.27
	

	3
	隧道工程防治区
	9.67
	
	9.67
	

	4
	互通立交防治区
	307.75
	
	307.75
	

	5
	沿线设施防治区
	26.71
	
	26.71
	

	6
	改移工程防治区
	170.82
	
	170.82
	

	7
	施工生产生活防治区
	46.85
	
	46.85
	

	8
	施工便道防治区
	25.34
	
	25.34
	

	9
	弃渣场防治区
	151.35
	
	151.35
	

	10
	表土堆放场防治区
	308.54
	
	308.54
	

	11
	其他临时工程费
	29.56
	
	29.56
	

	第五部分
	独立费用
	418.79
	
	418.79
	

	1
	水土保持方案编制费
	92.81
	
	92.81
	

	2
	科研勘测设计费
	38.18
	
	38.18
	

	3
	水土保持设施验收报告编制费
	64.00
	
	64.00
	

	4
	建设管理费
	101.00
	
	101.00
	

	5
	工程建设监理费
	118.78
	
	118.78
	

	6
	招标代理服务费
	4.02
	
	4.02
	

	Ⅰ
	一至五部分合计
	5468.99
	14186.04
	19655.03
	

	Ⅱ
	基本预备费
	328.14
	
	328.14
	

	Ⅲ
	水土保持补偿费
	293.832
	
	293.832 
	

	水土保持总投资（Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ）
	6090.96 
	14186.04 
	20277.00 
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