重庆市水利局

关于修订印发重庆市主要河流洪水编号规定的通  知

各区县（自治县）、西部科学城重庆高新区、万盛经开区水行政主管部门，局机关各处室、直属各单位：

近日，水利部办公厅印发了《全国主要江河洪水编号清单》，根据最新要求，我局对《重庆市主要河流洪水编号规定》部分条款进行了修订，修订版本自发布之日起执行，原文件同时废止。

附件：重庆市主要河流洪水编号规定

重庆市水利局

2026年7月20日

（此件主动公开发布）

（联系人：李庆波；联系方式: 61961937）

附件
重庆市主要河流洪水编号规定
第一章  总则

第一条  为规范重庆市有重要防洪任务的主要河流洪水编号工作，提高社会公众防洪意识，依据《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国防汛条例》《重庆市水文条例》及《全国主要江河洪水编号清单》，制定本规定。

第二条  本规定采用警戒水位作为洪水编号标准，水位高程采用1985国家高程基准。

第三条  本规定适用于重庆境内綦江、龙河、濑溪河、任河、梅江、大宁河、璧南河7条主要河流干流。重庆境内长江、嘉陵江、乌江、渠江、涪江的洪水编号按《全国主要江河洪水编号清单》执行。

第二章  洪水编号标准

第四条  綦江编号洪水
五岔水文站水位达到警戒水位（198.51米）。

第五条  龙河编号洪水
石柱（二）水文站水位达到警戒水位（556.83米）。
第六条  濑溪河编号洪水
昌州水文站水位达到警戒水位(308.34米)。
第七条  任河编号洪水
城口水文站水位达到警戒水位（746.50米）。
第八条  梅江编号洪水
秀山（二）水文站水位达到警戒水位（341.47米）。
第九条  大宁河编号洪水
巫溪（二）水文站水位达到警戒水位（208.59米，对应吴淞高程为210.30米）。
第十条  璧南河编号洪水
青杠水文站水位达到警戒水位（269.80米）。
第三章  洪水编号管理
第十一条  重庆市水文监测总站依据本规定对上述河流进行洪水编号、公布，并报水利部信息中心备案。
第十二条  洪水编号由河流名称、发生洪水年份和洪水序号三部分顺序组成。
如：綦江五岔水文站2020年6月22日水位达到警戒水位198.51米，为綦江2020年第二次达到编号标准的洪水，此次洪水编号为“綦江2020年第2号洪水”。
第十三条  其他规定
（一）若编号依据断面的警戒水位发生变化，采用最新指标。
（二）非天然洪水不编号。
（三）对于复式洪水，当洪水再次达到编号标准且时间间隔达到24小时，另行编号。

第四章  附则

第十四条  本规定自公布之日起施行。
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